Ion Remote settings

Desk Name: Plaza-ION

IP: 192.168.0.3

Router AP “Lx”

IP: 192.168.0.1

Password “iseethelight”

Ports OSC String

Rx 8004 8002

Tx 8005 8003

FREE ION CHANNELS

31 - 32, 77-79, 88 - 89, 98-99, 145+

FREE DMX ADDRESSES

Universe 1 31-32, 77-79, 116-119, 144-149, 238-239, 285-512

Universe 2 2/51- 2/512 563 – 1024,

LED HOUSE LIGHTS – RGB - UNIVERSE 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ION CHANNEL** | **FIXTURE** | **DMX Address** | **DMX Address** |
| 100 | Filaments – dimmer | 2/50 | 562 |
| 101 | Main Dome | 2/1-3 | 513-515 |
| 102 | Mini dome and laylights | 2/7-9 | 519-521 |
| 103 | Rear circle steps | 2/13-15 | 525-527 |
| 104 | Proscenium Outer | 2/31-33 | 543-545 |
| 105 | Proscenium Inner | 2/28-30 | 540-542 |
| 106 | Footlights | 2/46-48 | 558-560 |
| 107 | Pit Rail Towers | 2/34-36 | 546-548 |
| 108 | Pit Rail Tops | 2/37-39 | 549-551 |
| 109 | Pit Rail Spindles | 2/40-42 | 552-554 |
| 110 | Front Wall Alcoves | 2/10-12 | 522-524 |
| 111 | Stained Glass Windows | 2/43-45 | 555-557 |
| 112 | Organ Grilles | 2/19-21 | 531-533 |
| 113 | Nymphs | 2/25-27 | 537-539 |
| 114 | Roof Grilles | 2/16-18 | 528-530 |
| 115 | Rear Wall Alcoves | 2/22-24 | 534-536 |

STAGE LIGHTING DIMMERS – UNIVERSE 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ION CHANNEL** | **FIXTURE** | **DMX Address** | **DMX Address** |
| 1 | Dimmer - boom house left (S4 19) | 1/1 | 1 |
| 2 | Dimmer - boom house left (S4 19) | 1/2 | 2 |
| 3 | Dimmer - boom house left (S4 19) | 1/3 | 3 |
| 4 | Dimmer - boom house left (S4 19) | 1/4 | 4 |
| 5 | Dimmer - boom house left (S4 19) | 1/5 | 5 |
| 6 | Dimmer - boom house left (S4 19) | 1/6 | 6 |
| 7 | Dimmer – circle front (Fresnel) | 1/7 | 7 |
| 8 | Dimmer – circle front (Fresnel) | 1/8 | 8 |
| 9 | Dimmer – circle front (S4 15-30 zoom) | 1/9 | 9 |
| 10 | Dimmer – circle front (S4 15-30 zoom) | 1/10 | 10 |
| 11 | Dimmer – circle front (S4 15-30 zoom) | 1/11 | 11 |
| 12 | Dimmer – circle front (S4 15-30 zoom) | 1/12 | 12 |
| 13 | Dimmer – circle front (S4 15-30 zoom) | 1/13 | 13 |
| 14 | Dimmer – circle front (S4 15-30 zoom) | 1/14 | 14 |
| 15 | Dimmer – circle front (piano light) | 1/15 | 15 |
| 16 | Dimmer – circle front (organ light) | 1/16 | 16 |
| 17 | Dimmer – circle front (S4 15-30 zoom) | 1/17 | 17 |
| 18 | Dimmer – circle front (S4 15-30 zoom) | 1/18 | 18 |
| 19 | Dimmer – circle front (S4 15-30 zoom) | 1/19 | 19 |
| 20 | Dimmer – circle front (S4 15-30 zoom) | 1/20 | 20 |
| 21 | Dimmer – circle front (S4 15-30 zoom) | 1/21 | 21 |
| 22 | Dimmer – circle front (S4 15-30 zoom) | 1/22 | 22 |
| 23 | Dimmer – circle front (Fresnel) | 1/23 | 23 |
| 24 | Dimmer – circle front (Fresnel) | 1/24 | 24 |
| 25 | Dimmer - boom house right (S4 19) | 1/25 | 25 |
| 26 | Dimmer - boom house right (S4 19) | 1/26 | 26 |
| 27 | Dimmer - boom house right (S4 19) | 1/27 | 27 |
| 28 | Dimmer - boom house right (S4 19) | 1/28 | 28 |
| 29 | Dimmer - boom house right (S4 19) | 1/29 | 29 |
| 30 | Dimmer - boom house right (S4 19) | 1/30 | 30 |
| 33 | Dimmer – stage level DS L&R pair (free) | 1/33 | 33 |
| 34 | Dimmer – stage level DS L&R pair (free) | 1/34 | 34 |
| 35 | Dimmer – stage level DS L&R pair (free) | 1/35 | 35 |
| 36 | Dimmer – stage level DS L&R pair (free) | 1/36 | 36 |
| 37 | Dimmer – LX1 pipe ends pair (free) | 1/37 | 37 |
| 38 | Dimmer – LX1 pipe ends pair (free) | 1/38 | 38 |
| 39 | Dimmer – LX1 pipe ends pair (free) | 1/39 | 39 |
| 40 | Dimmer – LX1 pipe ends pair (free) | 1/40 | 40 |
| 41 | Dimmer – LX1 SR of centre (743) | 1/41 | 41 |
| 42 | Dimmer – LX1 SR of centre (743) | 1/42 | 42 |
| 43 | Dimmer – LX1 SR of centre (743) | 1/43 | 43 |
| 44 | Dimmer – LX1 SR of centre (743) | 1/44 | 44 |
| 45 | Dimmer – LX1 SL of centre (743) | 1/45 | 45 |
| 46 | Dimmer – LX1 SL of centre (743) | 1/46 | 46 |
| 47 | Dimmer – LX1 SL of centre (743) | 1/47 | 47 |
| 48 | Dimmer – LX1 SL of centre (743) | 1/48 | 48 |
| 49 | Dimmer – LX2 pipe ends pair (free) | 1/49 | 49 |
| 50 | Dimmer – LX2 pipe ends pair (free) | 1/50 | 50 |
| 51 | Dimmer – LX2 pipe ends pair (free) | 1/51 | 51 |
| 52 | Dimmer – LX2 pipe ends pair (free) | 1/52 | 52 |
| 53 | Dimmer – LX2 SR of centre (743) | 1/53 | 53 |
| 54 | Dimmer – LX2 SR of centre (743) | 1/54 | 54 |
| 55 | Dimmer – LX2 SR of centre (743) | 1/55 | 55 |
| 56 | Dimmer – LX2 SR of centre (743) | 1/56 | 56 |
| 57 | Dimmer – LX2 SL of centre (743) | 1/57 | 57 |
| 58 | Dimmer – LX2 SL of centre (743) | 1/58 | 58 |
| 59 | Dimmer – LX2 SL of centre (743) | 1/59 | 59 |
| 60 | Dimmer – LX2 SL of centre (743) | 1/60 | 60 |
| 61 | Dimmer – LX3 pipe ends pair (generic pars) | 1/61 | 61 |
| 62 | Dimmer – LX3 pipe ends pair (generic pars) | 1/62 | 62 |
| 63 | Dimmer – LX3 SR of centre (generic par) | 1/63 | 63 |
| 64 | Dimmer – LX3 SR of centre (generic par) | 1/64 | 64 |
| 65 | Dimmer – LX3 SR of centre (generic par) | 1/65 | 65 |
| 66 | Dimmer – LX3 SL of centre (generic par) | 1/66 | 66 |
| 67 | Dimmer – LX3 SL of centre (generic par) | 1/67 | 67 |
| 68 | Dimmer – LX3 SL of centre (generic par) | 1/68 | 68 |
| 69 | Dimmer – stage level US L&R pair (free) | 1/69 | 69 |
| 70 | Dimmer – stage level US L&R pair (free) | 1/70 | 70 |
| 71 | Dimmer – stage level US L&R pair (free) | 1/71 | 71 |
| 72 | Dimmer – stage level US L&R pair (free) | 1/72 | 72 |

HAZE/SMOKE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ION CHANNEL** | **FIXTURE** | **DMX Address** | **DMX Address** |
| 73 | G300 Hazer | 1/73-74 | 73-74 |
| 75 | G150 Smoke Machine 1 | 1/75 | 75 |
| 76 | G150 Smoke Machine 2 | 1/76 | 76 |

STAGE LIGHTING LED BACKLIGHT PARS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ION CHANNEL** | **FIXTURE** | **DMX Address** | **DMX Address** |
| 80 | STAIRVILLE RETRO FLAT PAR 18X12 RGBW | 1/80 | 80 |
| 81 | STAIRVILLE RETRO FLAT PAR 18X12 RGBW | 1/85 | 85 |
| 82 | STAIRVILLE RETRO FLAT PAR 18X12 RGBW | 1/90 | 90 |
| 83 | STAIRVILLE RETRO FLAT PAR 18X12 RGBW | 1/95 | 95 |
| 84 | STAIRVILLE RETRO FLAT PAR 18X12 RGBW | 1/100 | 100 |
| 85 | STAIRVILLE RETRO FLAT PAR 18X12 RGBW | 1/105 | 105 |
| 86 | STAIRVILLE RETRO FLAT PAR 18X12 RGBW | 1/110 | 110 |
| 87 | STAIRVILLE RETRO FLAT PAR 18X12 RGBW | 1/115 | 115 |

STAGE LIGHTING LED FLOODS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ION CHANNEL** | **FIXTURE** | **DMX Address** | **DMX Address** |
| 90 | STAIRVILLE PRO LED FLOOD RGB | 1/120 | 120 |
| 91 | STAIRVILLE PRO LED FLOOD RGB | 1/123 | 123 |
| 92 | STAIRVILLE PRO LED FLOOD RGB | 1/126 | 126 |
| 93 | STAIRVILLE PRO LED FLOOD RGB | 1/129 | 129 |
| 94 | STAIRVILLE PRO LED FLOOD RGB | 1/132 | 132 |
| 95 | STAIRVILLE PRO LED FLOOD RGB | 1/135 | 135 |
| 96 | STAIRVILLE PRO LED FLOOD RGB | 1/138 | 138 |
| 97 | STAIRVILLE PRO LED FLOOD RGB (spare) | 1/141 | 141 |

STAGE LIGHTING LED CROSSLIGHT PARS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ION CHANNEL** | **FIXTURE** | **DMX Address** | **DMX Address** |
| 120 | STAIRVILLE OUTDOOR PAR PRO 12X8 RGBW (SR LX2) | 1/150 | 150 |
| 121 | STAIRVILLE OUTDOOR PAR PRO 12X8 RGBW (SR LX2) | 1/154 | 154 |
| 122 | STAIRVILLE OUTDOOR PAR PRO 12X8 RGBW (SR LX2) | 1/158 | 158 |
| 123 | STAIRVILLE OUTDOOR PAR PRO 12X8 RGBW (SR LX2) | 1/162 | 162 |
| 124 | STAIRVILLE OUTDOOR PAR PRO 12X8 RGBW (SL LX2) | 1/166 | 166 |
| 125 | STAIRVILLE OUTDOOR PAR PRO 12X8 RGBW (SL LX2) | 1/170 | 170 |
| 126 | STAIRVILLE OUTDOOR PAR PRO 12X8 RGBW (SL LX2) | 1/174 | 174 |
| 127 | STAIRVILLE OUTDOOR PAR PRO 12X8 RGBW (SL LX2) | 1/178 | 178 |
| 128 | STAIRVILLE OUTDOOR PAR PRO 12X8 RGBW (SR LX1) | 1/182 | 182 |
| 129 | STAIRVILLE OUTDOOR PAR PRO 12X8 RGBW (SR LX1) | 1/186 | 186 |
| 130 | STAIRVILLE OUTDOOR PAR PRO 12X8 RGBW (SR LX1) | 1/190 | 190 |
| 131 | STAIRVILLE OUTDOOR PAR PRO 12X8 RGBW (SR LX1) | 1/194 | 194 |
| 132 | STAIRVILLE OUTDOOR PAR PRO 12X8 RGBW (SL LX1) | 1/198 | 198 |
| 133 | STAIRVILLE OUTDOOR PAR PRO 12X8 RGBW (SL LX1) | 1/202 | 202 |
| 134 | STAIRVILLE OUTDOOR PAR PRO 12X8 RGBW (SL LX1) | 1/206 | 206 |
| 135 | STAIRVILLE OUTDOOR PAR PRO 12X8 RGBW (SL LX1) | 1/210 | 210 |

OTHER FIXTURES (LOOSE SPARES)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ION CHANNEL** | **FIXTURE** | **DMX Address** | **DMX Address** |
| 136 | STAIRVILLE OUTDOOR PAR PRO 12X8 RGBW | 1/214 | 214 |
| 137 | STAIRVILLE OUTDOOR PAR PRO 12X8 RGBW | 1/218 | 218 |
| 138 | STAIRVILLE OUTDOOR PAR PRO 12X8 RGBW | 1/222 | 222 |
| 139 | STAIRVILLE OUTDOOR PAR PRO 12X8 RGBW | 1/226 | 226 |
| 130 | STAIRVILLE RETRO FLAT PAR 18X12 RGBW | 1/230 | 230 |
| 131 | STAIRVILLE RETRO FLAT PAR 18X12 RGBW | 1/234 | 234 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ION CHANNEL** | **FIXTURE** | **DMX Address** | **DMX Address** |
| 132 | Sol 270W PARCAN RGBWA | 1/240 | 240 |
| 133 | Sol 270W PARCAN RGBWA | 1/245 | 245 |
| 134 | Sol 270W PARCAN RGBWA | 1/250 | 250 |
| 135 | Sol 270W PARCAN RGBWA | 1/255 | 255 |
| 136 | Sol 270W PARCAN RGBWA | 1/260 | 260 |
| 137 | Sol 270W PARCAN RGBWA | 1/265 | 265 |
| 138 | Sol 270W PARCAN RGBWA | 1/270 | 270 |
| 139 | Sol 270W PARCAN RGBWA | 1/275 | 275 |

STARCLOTH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ION CHANNEL** | **FIXTURE** | **DMX Address** | **DMX Address** |
| 140 | STARCLOTH | 1/280 | 280 |
| 141 | STARCLOTH | 1/281 | 281 |
| 142 | STARCLOTH | 1/282 | 282 |
| 143 | STARCLOTH | 1/283 | 283 |
| 144 | STARCLOTH (CONTROL CHANNEL) | 1/284 | 284 |